dropController V3: debug log File
Saved: 21/05/2019 10:33:43 AM

Program start

Enter formatSettings()

Enter updateLoopPage()
Enter loadSettings()
    CMD=Version  VAL=3
    CMD=Loop  VAL=OFF
    CMD=ButOrTimer  VAL=TIMER
    CMD=WaitTime  VAL=4000
    CMD=MirrLockup  VAL=OFF
    CMD=MirrLockTime  VAL=1000
    CMD=CT_Pulse  VAL=030
    CMD=FT1_Pulse  VAL=050
    CMD=FT2_Pulse  VAL=050
    CMD=FT3_Pulse  VAL=050
    CMD=Sound  VAL=ON
    CMD=Leo  VAL=NO
    CMD=Debug  VAL=ON
  settings loaded
Enter formatSettings()

Enter updateLoopPage()

Enter load drop data
 - dropData file found
  dropData loaded = Saved: 21/05/2019 10:33:14 AM
  dropData loaded = numDrops|9
Num Drops changed to  9
Enter updateRows()
Enter formatValues()
  dropData loaded = Bulb|ON
  dropData loaded = CT|0500|DEC|000
  dropData loaded = FT1|0800|INC|000|ON
  dropData loaded = FT2|1000|DEC|000|ON
  dropData loaded = FT3|1200|DEC|000|ON
  dropData loaded = Drop -s-start-ID-val-size- ID-val 
  dropData loaded = Drop1|1|0100|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop2|2|0200|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop3|3|0300|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop4|4|0400|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop5|5|0500|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop6|6|0600|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop7|1|0700|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop8|2|0800|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = Drop9|3|0900|INC|000|0050|INC|000
  dropData loaded = END
Exit load drop data
Enter formatValues()
Enter updateRows()
Enter formatValues()
MainStart_BTN OFF
COM port list updated
Initialised and ready to start


Enter Settings TAB
Enter formatSettings()

Enter updateLoopPage()
connect_BTN_Click
  SerialPort1.IsOpen= False
timer_updateConnectButton_Tick
COM COM5 opened
sent com: [HELLO]
HELLO sent

MainStart_BTN ON
Enter activateValveDrainButtons()
Enter formatSettings()

Enter updateLoopPage()

Enter saveSettings()
Enter formatSettings()

Enter updateLoopPage()
  settings saved

Enter closeValves()
  serial port is open

disableValveDrainButtons()
  Exit Settings

ENTER SENSOR TAB
sent com: [ZENTER]
sent com: [Z1L2H]
sent com: [Z1T0500]
sent com: [Z1ON]
MESSAGE: M,L2H set
MESSAGE: M, trig com =  Z1T0500
MESSAGE: M, trig value set to 500
sen1 data = X0751
sen1 data = X0750
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0750
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0750
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0749
sen1 data = X0751
sen1 data = X0749
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0789
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0751
sen1 data = X0737
sen1 data = X0697
sen1 data = X0657
sen1 data = X0632
sen1 data = X0619
sen1 data = X0627
sen1 data = X0618
sen1 data = X0619
sen1 data = X0619
sen1 data = X0619
sen1 data = X0619
sen1 data = X0619
sen1 data = X0607
sen1 data = X0591
sen1 data = X0576
sen1 data = X0561
sen1 data = X0547
sen1 data = X0533
sen1 data = X0523
sen1 data = X0517
sen1 data = X0508
sen1 data = X0499
sen1 data = X0494
sen1 data = X0489
sen1 data = X0489
sen1 data = X0489
sen1 data = X0489
sen1 data = X0489
sen1 data = X0489
sen1 data = X0488
sen1 data = X0482
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0484
sen1 data = X0479
sen1 data = X0479
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sent com: [Z1GO]
MESSAGE: M, Sensor is ARMED
MESSAGE: M, trig method = 0
sen1 data = X0477
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0484
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0478
sen1 data = X0479
sen1 data = X0478
sen1 data = X0481
sen1 data = X0488
sen1 data = X0492
MESSAGE: M,TRIGGERED
sen1 data = X0495
sen1 data = X0500
sen1 data = X0505
sen1 data = X0509
sen1 data = X0511
sen1 data = X0512
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0513
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0518
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sent com: [Z1H2L]
MESSAGE: M,H2L set
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sent com: [Z1GO]
MESSAGE: M, Sensor is ARMED
MESSAGE: M, trig method = 0
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0518
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0513
sen1 data = X0517
sen1 data = X0515
sen1 data = X0515
sen1 data = X0515
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0516
sen1 data = X0515
sen1 data = X0514
sen1 data = X0517
MESSAGE: M,TRIGGERED
sen1 data = X0510
sen1 data = X0507
sen1 data = X0506
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0500
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0500
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0506
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0505
sen1 data = X0504
sen1 data = X0504
sen1 data = X0505
sen1 data = X0513
sen1 data = X0531
sen1 data = X0552
sen1 data = X0576
sen1 data = X0598
sen1 data = X0620
sen1 data = X0640
sen1 data = X0651
sen1 data = X0672
sen1 data = X0676
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0674
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0679
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0677
sen1 data = X0676
sen1 data = X0672
sen1 data = X0657
sen1 data = X0643
sen1 data = X0638
sen1 data = X0637
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0637
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0637
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0639
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0639
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
sen1 data = X0638
Close X selected
Program closing

Enter closeValves()
  serial port is open

disableValveDrainButtons()

Enter saveSettings()
Enter formatSettings()

Enter updateLoopPage()
  settings saved

Enter saveDropData()
Enter formatValues()
  numDrops|9
  FT1|0800|INC|000|ON
  FT2|1000|DEC|000|ON
  FT3|1200|DEC|000|ON
  Bulb|ON
  CT|0500|DEC|000
  Drop1|1|0100|INC|000|0050|INC|000
  Drop2|2|0200|INC|000|0050|INC|000
  Drop3|3|0300|INC|000|0050|INC|000
  Drop4|4|0400|INC|000|0050|INC|000
  Drop5|5|0500|INC|000|0050|INC|000
  Drop6|6|0600|INC|000|0050|INC|000
  Drop7|1|0700|INC|000|0050|INC|000
  Drop8|2|0800|INC|000|0050|INC|000
  Drop9|3|0900|INC|000|0050|INC|000
Exit saveDropData()
sent com: [ZEXIT]

Enter closeValves()
  serial port is open

disableValveDrainButtons()
sent com: [BYE]
COM port closed
MainStart_BTN OFF
Enter disableValveDrainButtons()
END
